Legal form:
Limited partnership
Registered office: Esslingen a. N.
Registry court Stuttgart
HRA 211583
Value added tax id. number:
DE 145 339 206
General partner:
Festo Management SE
Registered office: Frankfurt a.M.
Register court: Frankfurt a.M.
HRB 115998
Management Board:
Dipl.-Ing. Gerhard Borho
Dipl.-Ing. Dr. h.c. Oliver D. Jung (Chairman)
Dr. Ansgar Kriwet
Dr. Frank Melzer
Dipl.-Ing. (FH) Frank Notz
Chairman of the Supervisory Board:
Dr. Friedrich Eichiner
Festo SE & Co. KG

Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
GERMANY
Phone +49 711 347-50917
Fax +49 711 34754-50917
elke.schwarzenberger@festo.com
www.festo.com

Date

Our reference
SG-MIT/sbg	
Nota de prensa DFPC actuador lineal neumático  	
	
Actuador neumático con gran variedad	
Actuador lineal DFPC de Festo, robusto y duradero	
	
Con el actuador lineal neumático de doble efecto DFPC de Festo, los usuarios en los sectores del tratamiento del agua, la minería, las centrales eléctricas, la producción de papel y celulosa, o también en la industria siderúrgica tienen libertad de elección: pueden pedir el actuador en la económica variante estándar preconfigurada o como versiones configuradas de forma individual para el accionamiento de válvulas de proceso, como correderas de placas/material, válvulas aprisionadoras o válvulas sin carcasa.

Es posible elegir entre económicas variantes estándar predefinidas y disponibles en almacén para un envío rápido, o bien configuraciones individuales de carrera, longitud de los espárragos en la culata delantera, vástagos con diferentes longitudes, tipos de rosca y diámetros, y la certificación ATEX, en caso necesario.

Cilindro de larga vida útil
Todas las variantes del actuador lineal DFPC comparten un mismo diseño robusto y una larga vida útil. Los vástagos, los tornillos, las tuercas y las varillas de conexión están hechos de acero inoxidable, mientras que la camisa del cilindro y las tapas finales son de aluminio. Esto garantiza una larga vida útil. La amortiguación en ambas posiciones finales permite alcanzar altas velocidades de desplazamiento. Los sensores de proximidad adicionales aseguran una detección fiable de las posiciones finales. Para información más detallada de la posición del actuador hay disponible un sistema de medición de recorrido.

Los actuadores neumáticos han demostrado tener una gran resistencia a las vibraciones y una larga vida útil. Esto es debido a que, a diferencia de los actuadores eléctricos, están compuestos por pocas piezas, lo que hace que sean menos propensos a sufrir averías. Los actuadores neumáticos también resisten cargas continuas y están libres de mantenimiento durante toda su vida útil. Con una vida útil media de hasta un millón de ciclos de conmutación, los actuadores neumáticos sobreviven a cualquier válvula. Y esto en los entornos severos de la industria de procesos, con grandes diferencias de temperatura, suciedad y humedad.

Ventajas gracias a la neumática
Las sedimentaciones o aglomeraciones de material pueden incrementar considerablemente los momentos de arranque. Este es el caso, de forma especial, cuando las válvulas se accionan a intervalos irregulares o no se accionan durante mucho tiempo. Es lo que ocurre, por ejemplo, en plantas de tratamiento de aguas residuales, en las que la protección contra sobrecargas de los actuadores neumáticos resulta ser un gran valor añadido. Con la tecnología neumática es posible aumentar sin problemas la presión de funcionamiento, lo que a su vez incrementa las fuerzas. Estos actuadores soportan cargas hasta detenerse sin sufrir daños y disponen de grandes reservas de fuerza para vencer momentos de arranque elevados.

En comparación con la tecnología de actuadores eléctricos, los actuadores neumáticos también ofrecen ventajas en aplicaciones en zonas Ex. En la zona Ex, la alimentación de los actuadores tiene lugar mediante tubos flexibles con aire comprimido. Por el contrario, la electrónica de control puede instalarse en zonas sin peligro. De serie, los actuadores neumáticos tienen certificación ATEX hasta la zona 1.