Pressemitteilung

Datum
August 2020

Festo Gesellschaft m.b.H.
Linzer Straße 227
1140 Wien
Telefon	+43/1/91075-114
Telefax	+43/1/91075-314
automation@festo.at
www.festo.at

Drehgreifmodul EHMD von Festo
Greifen und drehen auf engstem Raum
Platz ist oft kostbar. Gerade beim Greifen und Drehen kleiner Gegenstände geht es manchmal sehr beengt zu – beispielsweise wenn es um das Öffnen von Probenfläschchen in der Laborautomation geht. Eine von vielen Anwendungen des kompakten Drehgreifmoduls EHMD von Festo, das sich dank eines speziellen Befestigungsadapters auch gleich für die Kompensation der Gewindesteigung der Deckel nutzen lässt.

Von der Probenvorbereitung über die Analyse, das Beladen von Zentrifugen, das Greifen, Rotieren und Platzieren von Mikrotiter-Platten bis zum Öffnen und Verschließen von Fläschchen – selbst wenn diese unterschiedlich groß sind – spielt das äußerst kompakte Drehgreifmodul EHMD von Festo seine Stärken aus. Es steht in zwei Versionen zur Verfügung: vollelektrisch oder mit einem pneumatischen Greifer. Beide erlauben endloses Rotieren.

Immer das richtige Zubehör 
Für das Drehgreifmodul EHMD gibt das passende Zubehör für unterschiedlichste Anwendungen. So zum Beispiel ein optionales Montagemodul mit Z-Ausgleich, das die Gewindesteigungen der Deckel intuitiv ausgleicht – ganz ohne aufwendiges Umrüsten. Während der Rotation muss die Z-Achse nicht genutzt werden. Das „Capping“ oder „Decapping“ mit bis zu 10 mm Höhenunterschied wird so einfacher, schneller und universell für verschiedenste Deckeltypen und Gewindesteigungen.

Flexibilität punktet
Im Kraft-Betrieb mit der Motorsteuerung CMMO-ST von Festo lassen sich Probengefäße unbekannter Größe mit variabler Kraft greifen. Das schafft zusätzlichen Spielraum. Die Konfiguration des Motor Controllers erfolgt im Handumdrehen mit dem vielseitigen Festo Configuration Tool FCT. Das EHMD glänzt aber nicht nur in der Biotech- und Pharmaindustrie. In Kombination mit einem 3D-Portal lassen sich auch Qualitätsprüfungen mit Kameras, Barcode-Erkennung oder Druckvorgänge mit Labeldruckern realisieren. Und für den Einsatz in der Kleinteilemontage oder in der Elektronikindustrie ist es ebenso optimal ausgestattet.

www.festo.at/lab

BILDTEXT:

EHMD in Laborautomation.jpg
Das Drehgreifmodul EHMD: die ideale Lösung für Greifaufgaben, bei denen Platz gespart werden muss.

Bild: Festo

Festo – das Unternehmen
Festo Österreich ist Marktführer in der Automation mit Pneumatik und Elektrik sowie der technischen Aus- und Weiterbildung. Das Unternehmen ist für den Vertrieb in Österreich zuständig und bildet zusätzlich die Drehscheibe für die mittel- und osteuropäischen Konzernaktivitäten sowie für die Produkt- und Systementwicklung. Zu Festo Österreich gehören 121 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – insgesamt beschäftigt Festo in 61 Ländern etwa 21.000 Personen. Mit rund 33.000 Katalogprodukten in einigen hunderttausend Varianten nimmt Festo weltweit eine führende Rolle in der Industrie- und Prozessautomation ein. Festo erfand die Ventilinsel und hält rund 2.600 Patente. Jährlich investiert der Konzern rund 8 % seines Umsatzes (2019 rd. 3,07 Mrd. Euro) in Entwicklung und Forschung. In Österreich betreibt Festo eine eigene Forschungseinheit für industrielle Steuerungstechnik. Corporate Educational Responsibility: Das Familienunternehmen nimmt seine gesellschaftliche Verantwortung vor allem im Bildungsbereich sehr engagiert wahr – beispielsweise durch einen eigenen Bildungsfonds und die Vergabe von Experimentierboxen an Schulen.
www.festo.at

Redaktionskontakt:

content:manufaktur	
Dr. Alexander M. Lille	
Rudolf Pleban Straße 8	
3021 Pressbaum / Pfalzau	
Tel: +43 664 307 44 17	
mail: lille@contentmanufaktur.at	
www.contentmanufaktur.at