Legal form:
Limited partnership
Registered office: Esslingen a. N.
Registry court Stuttgart
HRA 211583
Value added tax id. number:
DE 145 339 206
General partner:
Festo Management SE
Registered office: Frankfurt a.M.
Register court: Frankfurt a.M.
HRB 115998
Management Board:
Dipl.-Ing. Gerhard Borho
Dipl.-Ing. Dr. h.c. Oliver D. Jung (Chairman)
Dr. Ansgar Kriwet
Dr. Frank Melzer
Dipl.-Ing. (FH) Frank Notz
Chairman of the Supervisory Board:
Dr. Friedrich Eichiner
Festo SE & Co. KG

Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
GERMANY
Phone +49 711 347-50917
Fax +49 711 34754-50917
elke.schwarzenberger@festo.com
www.festo.com

Date

Our reference
SG-MIT/sbg	

Comunicato stampa attuatore pneumatico lineare DFPC 	
	
Attuatore pneumatico con numerose varianti	
Attuatore lineare DFPC di Festo robusto e durevole 	
	
L'attuatore pneumatico lineare a doppio effetto DFPC di Festo, offre libertà di scelta agli utenti della tecnologia dell'acqua, delle miniere e delle centrali elettriche, nonché delle industrie della carta, della cellulosa o dell'acciaio. Sarà possibile ordinare l'attuatore per valvole di processo, come valvole a ghigliottina, valvole a manicotto o valvole di processo senza alloggiamento, sia come varianti standard preconfigurate a basso costo da stock, sia come versioni configurate individualmente.

Gli utenti possono scegliere tra varianti standard preconfigurate a basso costo, rapidamente disponibili a magazzino, oppure optare per configurazioni individuali di corsa, lunghezza dei bulloni distanziatori sul cappello del cuscinetto, bielle di diverse lunghezze, tipi di filettatura e diametri, nonché certificazione SIL, se richiesto.

Lunga durata dell’attuatore
Ciò che accomuna le diverse versioni è il design robusto e durevole dell'attuatore pneumatico DFPC. Lo stelo, le viti, i dadi e i tiranti sono in acciaio inossidabile, mentre la canna e le testate sono in alluminio; questo assicura che gli attuatori abbiano una lunga durata. L'ammortizzazione della posizione finale su entrambi i lati consente velocità elevate di spostamento, mentre i sensori di prossimità opzionali consentono un rilevamento affidabile della posizione finale. È disponibile un trasduttore di posizione esterno per informazioni più dettagliate sulla posizione effettiva dell'attuatore.

Gli attuatori pneumatici si sono dimostrati resistenti agli urti e durevoli poiché, a differenza degli attuatori elettrici, sono costituiti da un numero limitato di componenti e hanno quindi meno probabilità di guasti. Gli attuatori pneumatici sono inoltre resistenti ai carichi continui e rimangono esenti da manutenzione per tutta la loro durata. Con una durata media fino a 1 milione di cicli di commutazione, dureranno più a lungo di qualsiasi valvola di processo. Ciò è vero anche in ambienti difficili nelle industrie di processo, in cui possono verificarsi differenze di temperatura, contaminazione e umidità elevate.

Vantaggi della pneumatica
Depositi o incrostazioni possono provocare un aumento significativo delle coppie di spunto. Ciò è particolarmente vero se le valvole di processo vengono azionate raramente o per niente per lunghi periodi di tempo. Questo è spesso il caso, ad esempio, degli impianti di trattamento delle acque reflue. La protezione da sovraccarico offerta dagli attuatori pneumatici è un grande vantaggio in questo caso. I componenti pneumatici consentono di aumentare senza problemi la pressione di esercizio, e quindi la potenza. Possono sopportare carichi elevati anche da fermi senza subire alcun danno e hanno grandi riserve di potenza per superare coppie di spunto più elevate.

Gli attuatori pneumatici offrono ulteriori vantaggi rispetto alla tecnologia di azionamento elettrico, se utilizzati in zone ATEX. Nella zona ATEX, gli attuatori sono alimentati con aria compressa tramite tubazioni, mentre l'elettronica di controllo è installata in aree non pericolose. Gli attuatori pneumatici sono omologati ATEX fino alla zona 1 come standard.