Rechtsform:
Kommanditgesellschaft
Sitz: Esslingen a. N.
Registergericht Stuttgart
HRA 211583
Umsatzsteuerident.- Nummer:
DE 145 339 206
Persönlich haftende
Gesellschafterin:
Festo Management
Aktiengesellschaft
Sitz: Wien/Österreich
Firmenbuchgericht:
Handelsgericht Wien
Firmenbuch Nr. FN 303027 d
Vorstand:
Dipl.-Ing. Gerhard Borho
Dipl.-Ing. Dr. h.c. Oliver D. Jung (Vorsitzender)
Dr. Ansgar Kriwet
Dr. Dirk Erik Loebermann
Dr. Frank Melzer
Dipl.-Ing. (FH) Frank Notz
Aufsichtsratsvorsitzender:
Dr. Friedrich Eichiner
Festo AG & Co. KG

Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
Telefon +49 711 347-50917
Telefax +49 711 34754-50917
elke.schwarzenberger@festo.com
www.festo.com

Datum

Unser Zeichen
SG-MIT/sbg	
Pressemitteilung 03/2019	
	
Trotzen Kälte und Korrosion	
Filterregler von Festo aus Edelstahl und beschichtetem Aluminium	
	
Für Einsatz in rauen Umgebungen in der Prozessindustrie sind in der Druckluftaufbereitung robuste Filterregler gefragt. Je nach Kundenanforderung an Material und Umgebungstemperatur bieten wir den bestgeeigneten Filterregler an, 
ob Gehäuse in beschichtetem Aluminium bis zu -40 °C oder in Edelstahl bis zu -60 °.	

Der Filterregler LFR-…-EX4 mit beschichtetem Aluminium wird im Schaltschrank oder auch direkt auf automatisierten Armaturen im Feld angebaut. Er zeichnet sich durch hohe Korrosions- und Temperaturbeständigkeit von -40 bis +80 °C aus. Die Durchflussrate liegt bei 3400 l/min. 

Beim Filterregler PCRP sind sämtliche Bauteile in hochwertigem Edelstahl 316L ausgeführt. PCRP kann in extremen Temperaturbereichen bis -60 °C eingesetzt werden. Die Durchflussrate liegt hier bei 4100 l/min.

Beide Filterregler erfüllen die ATEX-Anforderungen für die Zonen 1 und 21, und des Weiteren können beide Baureihen in sicherheitsgerichteten Schaltkreisen bis SIL 2 eingesetzt werden.

www.festo.com/processautomation

Hierzu:	Festo Pressebild Filterregler LFR	

	

Bildunterschrift:	Hohe Korrosions- und Temperaturbeständigkeit: der Filterregler LFR-…-EX4 von Festo. (Foto: Festo AG & Co. KG)	

Hierzu:	Festo Pressebild Filterregler PCRP	
		
Bildunterschrift:	Für extreme Temperaturen: der Filterregler aus Edelstahl PCRP von Festo. (Foto: Festo AG & Co. KG)	

Über Festo:
Die Festo AG ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 21.200 Mitarbeiter in 61 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2018 einen Umsatz von ca. 3,2 Mrd. €. Davon werden jährlich rund 8 % in Forschung und Entwicklung investiert. 

Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Lernangebote bestehen aber nicht nur für Mitarbeiter: Mit der Festo Didactic SE bringt man Automatisierungstechnik in industriellen Aus- und Weiterbildungsprogrammen auch Kunden, Studierenden und Auszubildenden näher.

Weitere Informationen:
Pressetext und -bilder finden Sie auch online unter www.festo.de/presse.
Oder mobil unter http://m.festo.com/presse.

Kontakt für Rückfragen:
Festo AG & Co. KG
Christopher Haug, Customer Magazine and Technical Press
Telefon: +49 711-347 4032, E-Mail: christopher.haug@festo.com

Festo in Social Media:
Facebook:    www.festo.com/facebook
Twitter:         www.festo.com/twitter
LinkedIn:      www.festo.com/linkedin
Xing:              www.festo.com/xing
Youtube:      www.festo.com/youtube