Legal form:
Limited partnership
Registered office: Esslingen a. N.
Registry court Stuttgart
HRA 211583
Value added tax id. number:
DE 145 339 206
General partner:
Festo Management
Aktiengesellschaft
Registered office: Vienna/Austria
Commercial registry court:
Commercial court Vienna
Register no. FN 303027 d
Management Board:
Dipl.-Ing. Gerhard Borho
Dipl.-Kfm. Alfred Goll
Dipl.-Ing. Dr. h.c. Oliver D. Jung (Chairman)
Dr. Ansgar Kriwet
Dr. Dirk Erik Loebermann
Dr. Frank Melzer
Chairman of the Supervisory Board:
Dr. Friedrich Eichiner
Festo AG & Co. KG

Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
GERMANY
Phone +49 711 347-50917
Fax +49 711 34754-50917
elke.schwarzenberger@festo.com
www.festo.com

Date

Our reference
SG-MIT/sbg	
Nota de prensa 03/2019	
	
Hacer frente al frío y a la corrosión	
Filtro regulador de Festo fabricado en acero inoxidable y recubierto de aluminio 	
	
El uso en entornos exigentes de la industria de procesos precisa filtros reguladores robustos para la preparación del aire comprimido. Ofrecemos el filtro regulador que mejor se adapta a los requisitos de material y temperatura ambiente del cliente, ya sea con cuerpo recubierto de aluminio, hasta -40 °C, o de acero inoxidable, de hasta -60 °C. 

El filtro regulador LFR-…-EX4 recubierto de aluminio se monta en el armario de maniobra o directamente en válvulas de proceso automatizadas en campo. Se caracteriza por una alta resistencia térmica y anticorrosión de entre -40 y +80 °C. La tasa de caudal comprende 3400 l/min. 

En el filtro regulador PCRP, todos los componentes están fabricados en acero inoxidable 316L de alta calidad. El PCRP puede emplearse con margenes de temperatura extremos de hasta -60 °C. En este caso, la tasa de caudal comprende 4100 l/min.

Ambos filtros reguladores cumplen los requisitos ATEX para las zonas 1 y 21. Además, ambas series se pueden emplear en circuitos de conmutación de seguridad de hasta 
SIL 2.

www.festo.com/processautomation

 Pie de foto:	Fotografia de prensa Festo Filtro regulador LFR	

	
 
 Sobre el tema:	
Alta resistencia térmica y anticorrosión: el filtro regulador 
LFR-…-EX4 de Festo. (Foto: Festo AG & Co. KG)

 Sobre el tema:	Fotografia de prensa Festo Filtro regulador PCRP	
	 	
 Pie de foto:	Para temperaturas extremas: el filtro regulador de acero inoxidable PCRP de Festo. (Foto: Festo AG & Co. KG)
	
Sobre Festo:
Festo AG es una empresa familiar globalizada e independiente que tiene su sede en Esslingen (Alemania). Suministramos tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300 000 clientes de automatización industrial y de procesos repartidos en más de 35 sectores. Nuestros productos y servicios se pueden adquirir en 176 países del mundo. Nuestra empresa cuenta con 21.200 empleados repartidos en 61 países y con más de 250 sucursales, y facturó 3200 millones de euros en el año 2018. Cada año, invertimos alrededor del 8 % de nuestra facturación en investigación y desarrollo. 

En Festo, nunca dejamos de aprender, y por eso dedicamos el 1,5% de nuestra facturación a proyectos de formación y perfeccionamiento profesional. La oferta didáctica no se limita únicamente al personal propio. Con Festo Didactic SE ofrecemos cursos industriales de formación y perfeccionamiento en técnicas de automatización para clientes, estudiantes y aprendices.

Información:
Textos de prensa e imágenes disponibles también online en www.festo.com/press.
O móvil en http://m.festo.com/press.

Contacto para consultas:
Festo AG & Co. KG
Christopher Haug, Customer Magazine and Technical Press
phone: +49 711-347 4032, E-Mail: christopher.haug@festo.com

Festo en las redes sociales:
Facebook:    www.festo.com/facebook
Twitter:         www.festo.com/twitter
LinkedIn:      www.festo.com/linkedin
Youtube:      www.festo.com/youtube