Legal form:
Limited partnership
Registered office: Esslingen a. N.
Registry court Stuttgart
HRA 211583
Value added tax id. number:
DE 145 339 206
General partner:
Festo Management
Aktiengesellschaft
Registered office: Vienna/Austria
Commercial registry court:
Commercial court Vienna
Register no. FN 303027 d
Management Board:
Dipl.-Ing. Gerhard Borho
Dipl.-Ing. Dr. h.c. Oliver D. Jung (Chairman)
Dr. Ansgar Kriwet
Dr. Dirk Erik Loebermann
Dr. Frank Melzer
Dipl.-Ing. (FH) Frank Notz
Chairman of the Supervisory Board:
Dr. Friedrich Eichiner
Festo AG & Co. KG

Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
GERMANY
Phone +49 711 347-50917
Fax +49 711 34754-50917
elke.schwarzenberger@festo.com
www.festo.com

Date

Our reference
SG-MIT/sbg	
Nota de prensa 07/2019 Compensador	
	
Mover cargas de hasta 999 kg con dos dedos	
Compensador intuitivo para una mayor ergonomía y seguridad	
	
Así es como la ergonomía proporciona una mayor eficiencia: en el área de montaje y logística, el compensador servoneumático permite a los trabajadores elevar y mover grandes pesos con facilidad utilizando solo dos dedos. La pieza clave del compensador es la potente y segura solución de accionamiento YHBP de Festo, con detección de peso automática y seguridad hasta el nivel de prestaciones d: idónea para las industrias del automóvil y del envasado.	

El sistema detecta el peso de la carga y ajusta automáticamente la fuerza de compensación, y lo hace incluso cuando las masas se añaden o se retiran en suspensión Para ello, los procesos de producción son especialmente flexibles con una gran cantidad de variantes. El manejo es sencillísimo gracias a un intuitivo sistema de control mediante una empuñadura ergonómica de accionamiento neumático. 

Siempre sobre seguro
La ergonomía sería incompleta sin la seguridad de las máquinas. Con la variante de seguridad de la solución de accionamiento, se alcanza el nivel de prestaciones d mediante la supervisión en dos canales de la velocidad y la desconexión de la energía. Esto garantiza siempre la seguridad en caso de que algún componente sea defectuoso. De igual modo, las caídas de tensión o de presión repentinas no provocan movimientos peligrosos.

La solución de accionamiento servoneumática preconfeccionada consta de un cilindro neumático normalizado, un sistema de medición de recorrido, una unidad de válvula del compensador, una empuñadura de accionamiento neumático y un controlador para el control del compensador. Para la puesta en funcionamiento y diagnosis, se preinstala en el controlador un software para el compensador con visualización web basada en navegador. De manera opcional para aplicaciones de seguridad, se incluyen en el set una interfaz de sensor y un relé de seguridad con función de supervisión de la velocidad.

En lo que respecta a la configuración, los usuarios solo deben seleccionar el nivel de prestaciones de seguridad requerido, b o d, y definir la carrera y el diámetro del cilindro de trabajo. Todo esto resulta de lo más sencillo con el configurador www.festo.com/YHBP-configuration.

Cinemáticas y aplicaciones
El sistema de accionamiento resulta versátil y flexible: es idóneo para el montaje y la instalación a posteriori en todas las cinemáticas de compensadores habituales como, por ejemplo, en una columna elevadora o en una cinemática paralela, ya esté montada en vertical o colgada.

En la industria automovilística, los sistemas de compensador permiten mover y ajustar con precisión componentes pesados, por ejemplo, en el montaje de amortiguadores, motores, salpicaderos, neumáticos, parabrisas, puertas y asientos. También llevan a cabo la carga y el transporte de depósitos pesados, recipientes y mercancías en las industria alimentaria o en la electrónica. En la industria del envasado, estos sistemas se centran en el transporte de rollos de papel y láminas y en la carga automatizada, así como en el seguimiento de palés. Aplicaciones similares se encuentran en la construcción general de máquinas e instalaciones, en la ingeniería de dispositivos y en la tecnología de electrodomésticos, calefacciones y sistemas de climatización.

www.festo.com/yhbp

https://bit.ly/2G3Wxwk

Pie de foto:	Foto de prensa Festo Compensador 	
		
Sobre el tema:	Ergonomía para una mayor eficiencia: los compensadores servoneumáticos con solución de accionamiento YHBP de Festo permiten a los trabajadores elevar y mover grandes masas con total facilidad en tareas de montaje y logística.
(Fotografiía: Festo AG & Co. KG)	

Pie de foto:	Foto de prensa Kia montaje de puertas	
		
Sobre el tema:	Montaje de puertas en la producción de vehículos: Kia Motors Eslovaquia apuesta por el compensador. 
(Fotografía: Kia Motors Eslovaquia)

Pie de foto:	Foto de prensa Kia Montaje de ruedas	
		
Sobre el tema:	El montaje de ruedas durante la fabricación de turismos en Kia Motors, en Eslovaquia: el compensador convence también aquí gracias a sus ventajas ergonómicas. 
(Fotografía: Kia Motors Eslovaquia)	

Sobre Festo:
Festo AG es una empresa familiar globalizada e independiente que tiene su sede en Esslingen (Alemania). Suministramos tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300 000 clientes de automatización industrial y de procesos repartidos en más de 35 sectores. Nuestros productos y servicios se pueden adquirir en 176 países del mundo. Nuestra empresa cuenta con 21.200 empleados repartidos en 61 países y con más de 250 sucursales, y facturó 3200 millones de euros en el año 2018. Cada año, invertimos alrededor del 8 % de nuestra facturación en investigación y desarrollo. 

En Festo, nunca dejamos de aprender, y por eso dedicamos el 1,5 % de nuestra facturación a proyectos de formación y perfeccionamiento profesional. La oferta didáctica no se limita únicamente al personal propio. Con Festo Didactic SE ofrecemos cursos industriales de formación y perfeccionamiento en técnicas de automatización para clientes, estudiantes y aprendices.

Información:
Textos de prensa e imágenes disponibles también online en www.festo.com/press.
O móvil en http://m.festo.com/press.

Contacto para consultas:
Festo AG & Co. KG
Christopher Haug, Customer Magazine and Technical Press
phone: +49 711-347 4032, E-Mail: christopher.haug@festo.com

Festo en las redes sociales:
Facebook:    www.festo.com/facebook
Twitter:         www.festo.com/twitter
LinkedIn:      www.festo.com/linkedin
Youtube:      www.festo.com/youtube